附件

《关于支持房地产项目开发建设的若干措施》补充规定
为进一步规范我市住宅建筑附属设施规划管理，统一空调外机搁板面积计算标准，提升住宅外立面品质、保障建筑安全和居住功能。结合我市实际，现就住宅项目空调搁板投影面积计算有关规定补充如下：
一、适用范围
本规定适用于印发之日后，福州市鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区新供地的项目，其他县（市）区、高新区可参照执行。
二、计算规则
空调外机搁板。在满足现行空调外机搁板设置要求的前提下，住宅套型建筑面积不大于140平方米的，空调搁板投影总面积不超过3平方米；住宅套型建筑面积大于140平方米的，空调搁板投影总面积不超过4.5平方米，对于超出规定的部分，将按其投影面积计入容积率指标。



